Электрический водонагреватель Ariston (Аристон) ABSE VLS PRO PW 100 способен быстро нагревать воду до нужной температуры, т.к. оснащен дополнительным медным ТЭНом. Внутренее пространство состоит из двух эмалированных баков общим объемом 100 литров. Модель порадует стильным, современным дизайном и универсальностью монтажа.
Особенности и преимущества:
· Электронное управление
· Повышенный комфорт: на 16 % больше горячей воды
· Более быстрый нагрев воды благодаря функции «Ускоренный нагрев» с дополнительной мощностью (1,5 + 1 кВт)
· Энергосбережение с помощью функции ECO EVO
· Максимальная безопасность с полностью электронным управлением и системой ABS
· Предельно тонкая конструкция с глубиной всего 27 см
· Удобство монтажа как в вертикальном, так и в горизонтальном положении
· Простое управление благодаря большому дисплею с интуитивно понятным интерфейсом и индикатору нагрева
· Двойная защита сварного шва
· Индикатор готовности горячей воды
· Уникальная технология TitanShield обеспечивает защиту бака от коррозии на протяжении всего срока службы для максимально эффективной эксплуатации
· Точная настройка и отображение температуры
· Cистема автодиагностики
· Идеальное соотношение дизайна и производительности
· Защита от перегрева
· Сверхпрочный бак - тестирование при 16 атм
· Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты
· Предохранительный клапан в комплекте
· 5 лет гарантии на внутренний бак
Электрические накопительные водонагреватели премиум-класса Ariston серии ABSE VLS PRO PW характеризуются высочайшим качеством, превосходным дизайном и удобством управления. В линейке представлены 4 модели объемом 30, 50, 80 и 100 литров. Оборудование оснащено электронной системой безопасности, которая при выявлении проблемы автоматически отключает водонагреватель.
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